## 1、可用性ip（用于可用性功能探测）：

|  |  |
| --- | --- |
| 监测节点 | 所用IP |
| 洛阳联通 | 114.115.203.79114.115.240.136114.115.135.59114.116.64.227 |
| 郑州联通 | 139.9.244.155139.9.247.91139.9.243.103139.9.243.143 |
| 北京电信 | 123.56.20.13047.95.2.10347.93.244.6847.93.231.10​ |
| 北京电信(天地祥云) | 123.59.170.193/26;220.181.41.0/24 |
| 上海电信 |  122.112.153.200119.3.4.105119.3.106.20122.112.146.6 |
| 上海联通 | 139.9.40.173139.9.49.173139.9.33.232139.9.35.222 |
| 上海移动 | 119.3.225.57119.3.224.104119.3.209.30119.3.214.228 |
| 上海BGP | 101.227.1.{200~203} |
| 上海电信(月浦） | 210.52.224.{16~31} |
| 英国 | 8.208.10.127 |
| 新加坡 | 47.74.249.7 |
| 美国 | 47.89.255.86 |
| 香港 | 47.91.244.141 |

## 2、扫描爬虫ip（用于漏洞扫描、黑链、违规内容）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机房 | 起始IP | 结束IP | 数量 |
| shyc3漏扫 | 112.64.64.32 | 112.64.64.63 | 32 |
| zzt漏扫 | 123.160.223.64 | 123.160.223.95 | 32 |
| zzbm漏扫 | 111.7.106.96 | 111.7.106.127 | 32 |
| shyc3爬虫 | 210.52.224.16 | 210.52.224.31 | 16 |
| shjt2爬虫 | 101.227.1.196 | 101.227.1.199 | 4 |

## 3、运营人员ip（运营人员本地验证事件时出口ip）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 起始IP | 结束IP | 数量 |
| 60.208.18.178 | 60.208.18.182 | 5 |
| 222.90.28.59 | 222.90.28.59 | 1 |

## 4、资产探测IP

|  |  |
| --- | --- |
| 起始IP | 结束IP |
| 210.52.224.208 | 210.52.224.254 |